



Өгөгдөл авар




өгөгдлүүд




шин 1 дээр богино залгааны эвэнт үүсгэх


2с-н дараа богино залгаа болохоор тохируулав.


Харагдах байдал:




Генераторын AVR-г AVR\_IEEET1-г сонгон оруулсан.










турбинаар GOV\_HYGOV турбин сонгов.





шугам 01-05-г сонгон зайн болон ГИХ-г SEL311 релендээр хийж шугамын 50%-д богино залгаа хийж хамгаалалтыг туршив.



Зайн хамгаалалтын муруйгаас ажилласаныг харж болно.

51P хамгаалалтын ажилласан байдал болон шугамын таслуурын төлвийг харуулав.

